**Ejercitación**

1. Filtrar la señal *eeg1* para eliminar el ruido de 50 Hz con atenuación mayor a 30dB.
2. Filtrar la señal *eeg2* para eliminar las frecuencias inferiores 4Hz con una atenuación mayor a 30 dB.