Ejercitación

Completar el análisis espectral de las señales *musicales, ecg y eeg*. En el caso de las señales *eeg* indicar que banda de frecuencia predomina.

Bandas de frecuencia ecg

Delta 0-4 Hz

Theta 4-8 Hz

Alpha 8-12 Hz

Beta 12-30 Hz

Gamma 30-80 Hz